* **L’ecran pour la smart watch**

En effectuant des recherches sur l’écran KMR-1 SPI j’ai trouvé plusieurs câblages avec ou sans résistance et aussi des programmes pour que l’écran puisse afficher « hello » pour le teste, néanmoins je n’ai rien pu faire afficher sur mon écran. L’écran restait toujours blanc. Le problème c’est que les autres écran TFT on le pin CD alors que celui que j’utilise ne l’a pas mais après quelque recherche j’ai pu comprendre que c’est le pin A0 qui correspond au DC, j’ai donc fait le branchage et le code en prenant cela en compte.





