
Je n’ai pas réussi à faire marcher le l’écran 1.8TFT SPI donc je vais utiliser l’écran qu’on a utilisé en cours (HY-1602F6). Je vais afficher l’heure et la date sur mon écran grâce à un module RTC.

J’ai réussi à trouver un programme qui initialise et qui me donne l’heure et la date en temp réel. J’ai tout d’abord affiché la date sur mon écran le problème c’est que vue que le programme me donne l’heure en temps réel, la date s’écrit à la suite sur mon écran toute les seconde. Il faut que je trouve un moyen d’effacer à chaque fois l’écran et que la date est l’heure se réécrit a chaque fois au même endroit sur mon écran.

Voici le câblage du module RTC :



A circuit board

Description automatically generated